2011학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가

직업탐구영역 ( 기초제도 )해설지

[정답]

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	③	②	⑤	②	③	①	③	①	⑤	④	⑤	③	①	②	④	①	④	④	③	②

[해설]

1. ③

(가)는 제품의 구조, 원리, 기능, 취급 방법 등의 설명을 나타내는 설명도이다.

(나)는 전자부품의 상호 접속 상태를 나타내는 전자회로도이다.

한국 산업규격 중에서 제도 통칙(KS A 0005)은, 공업부분에 쓰이는 제도의 기본적이며 공통적인 사항인 도면의 크기, 투상법, 선, 작도일반, 단면도, 글자, 치수 등에 대한 것을 규정하고 있다. 따라서 설명도와 전자회로도에서 제도와 관련된 기본적이며 공통적인 사항은 제도 통칙(KS A 0005)의 적용을 받는다.

2. ②

(1) 1면도로 작성한 경우

1면도로 나타낸 경우 최소 치수기입의 개수는 5개가 필요하다.

(2) 2면도 작성한 경우

2면도로 나타낸 경우도 최소 치수기입의 개수는 5개가 필요하다.

1면도로 작성한 경우나 2면도로 작성한 경우 모두, 최소한의 치수기입의 개수는    5개이다.

3. ⑤

표제란은 도면의 우측하단에 표시하며 여기에는 도명, 척도, 투상, 시간, 제도(제도자), 일자 등을 기입한다. 그리고 부품란은 주로 표제란 위에 작성하는 것으로 품번, 품명, 재질, 수량, 비고 등을 기입한다.

SM45C : 기계구조용 탄소강재로 부품란의 수량을 모두 합하면 6개이다.

STC3 : 탄소공구강재

․ 길이 방향으로 단면을 해도 의미가 없는 경우: 축, 핀, 키, 볼트, 너트, 와셔, 작은   나사, 리벳, 강구

․ 길이 방향으로 단면을 하면 이해를 방해하는 경우: 기어의 이, 바퀴의 암, 리브

4. ②

투상선이 누락된 곳은 한곳도 없으며, 저면도와 평면도에 2개의 원이 그려져 있다. 또 이 입체도는 정면도와 평면도 2면도로 형상을 충분히 나타낼 수 있다.

5. ③

삼각자와 컴퍼스를 이용하여 주어진 점과 선분에 평행한 선을 작도하는 내용이다.

따라서 PF와 EG의 직선 거리는 같다. 또 호를 그리는 데는 컴퍼스를 사용한다.

6. ①

등각 투상도를 그리는 과정을 나타낸 것으로 세 개의 축선이 이루는 각도는 모두 120°로서 같다. 그리고 등각 투상도는 정면, 평면, 측면을 동시에 볼 수 있다.

ㄷ. 은 투시도에 관한 내용이며, ㄹ. 은 사투상도에 관한 내용이다.

7. ③

정사각뿔의 입체도를 전개하기 위해서는 먼저 정투상도를 그려야 한다. 이때 삼각자와 눈금자를 이용하여 작도할 수 있다.

그리고 정사각뿔은 컴퍼스를 이용하여 방사선법으로 전개한다. 이때 부채꼴의 반지름은 정사각뿔 빗변의 실제길이와 같아야 한다. 그리고 부채꼴를 등분할 때는 컴퍼스나 디바이더를 사용한다.

8. ①

척도는, 도면에서 크기: 물체의 실제크기 이다.

좌측에 있는 V벨트 풀리에서 눈금자를 보면 치수가 20mm이다. 그리고 확대도에서 눈금자를 보면 40mm이다. 그러므로 확대도는 좌측에 있는 V벨트 풀리의 A부분을 2배 확대하여 그렸다는 것을 알 수 있다.

그런데 주투상도의 척도가 1:2 이므로 이것을 2배 확대하여 그리면 척도는 1:1이 된다.

9. ⑤

평행투시도이며 원근감을 느낄 수 있는 투시도는 1소점 투시도이다.

①은 등각 투상도   ②는 3소점 투시도  ③은 부등각 투상도   ④는 3소점 투시도

⑤는 1소점 투시도 이다.

10. ④

평면도에서 오른쪽 아래 부분이 반원으로 되어 있는데 ⑤은 ㄷ자 형태로 되어 있어 틀린 것이다.

정면도에서 가운데 부분에 좌우반원의 구멍이 관통되어 있다. 그런데 ①은 직사각형 구멍이 관통되어 있어 틀린 것이다.

우측면도에서 왼쪽 아래부분이 라운딩 되어 있는데 ②은 모서리가 직각으로 되어 있어 틀린 것이다. 또 우측면도 가운데 부분도 라운딩 되어 있는데 ③은 직각이 되어 있어 틀린 것이다.

11. ⑤

절단선의 표시를 좌측의 입체도에 표시하고서 문제를 풀면 쉽게 정답을 고를 수 있다.

①은 왼쪽의 구멍부분에 굵은 실선이 누락되어 있어 틀린 것이다.

②는 아래 사각 홈 부분이 관통되어 있어 틀린 것이다.

③은 왼쪽에서 2번째 구멍부분에 굵은 실선이 누락되어 있어 틀린 것이다.

④는 아래 사각 홈 부분 중 왼쪽 첫 번째 구멍과 두 번째 구멍 사이의 굵은 실선    이 표시되어 있어 틀린 것이다.

12. ③

13-Ø10은 10mm 구멍이 13개 있다는 뜻이다.

정면도에서 물체의 길이가 길어, 중간 부분을 생략하기 위해서 파단선을 그린 부분이 있다.

정면도에 직렬치수 기입방법이 적용된 곳이 있고, 우측면도에 병렬치수 기입방법이 적용된 곳이 있다.

13. ①

평면도에 사용된 선은 외형선, 숨은선, 중심선이다. 그리고 우측면도에 사용된 선은 중심선과 외형선이다. 따라서 평면도와 우측면도에 공통적으로 적용된 선은 외형선과 중심선이다.

14. ②

전개도 A부분은 입체도에서 위쪽 경사진 부분이다. 따라서 이 입체도를 우측면도로 투상했을 때 A부분은 축소된 크기로 나타나고 B 부분은 평면도에서 하나의 선으로 나타난다.

방사선법은 원뿔이나 각뿔을 전개할 때 주로 사용한다. 따라서 틀린 것이다.

15. ④

아래 그림은 LINE 명령어를 사용하여 절대좌표, 상대좌표, 극좌표로 표현한 것을 좌표상에 평면도와 우측면도로 그린 것이다. 따라서 아래와 같은 정투상도의 입체도를 고르면 ④번이 정답이다.

16. ①

②은 아래쪽과 위쪽에 각각 수평선(굵은 실선)이 누락되어 있어 틀린 것이다.

③은 중심선이 표시된 곳에 수평선(굵은 실선)이 누락되어 있어 틀린 것이다.

④는 오른쪽 수직선의 일부분이 잘못 그려져 있어 틀린 것이다.

⑤는 오른쪽에서 2번째 수직선의 가운데 부분이 틀린 것이다.

17. ④

동력전달장치의 조립도에 나타난 기계요소들은 V벨트 풀리, 스퍼기어, 성크키, 너트, 축, 베어링, 육각구멍이 볼트 등이다.

18. ④

도면에서 반드시 그려야 할 양식에는 윤곽선, 중심마크, 표제란이다. 여기에서는 중심마크가 누락되어 있다.

중심선이 누락된 곳은 없으며, 치수기입이 중복된 곳은 평면도의 왼쪽과 우측면도의 아래쪽 부분 56이며 또 정면도와 우측면도의 38 등이 있다.

19. ③

C5는 모서리 꼭지점으로부터 가로 및 세로방향으로 각각 5mm씩 45°각도로 모서리를 절단한다는 뜻이고, 2-C5에서 2는 모따기 한 부분이 2곳이란 뜻이다.

평면도에서 상․하가 대칭이기 때문에 대칭기호(∥)를 사용하여 대칭도형의 생략법을 적용하였다.

이론적으로 정확한 치수는 치수숫자를 직사각형 안에 기입하여 표현 한다. 따라서 이론적으로 치수를 기입한 곳은 한 곳도 없다.

(R)는 참고치수를 나타낸 것이다.

20. ②

전기 기구(전등, 전력) 기호

명 칭	기 호		명 칭	기 호
천장형 형광등			벽붙이형 콘센트
천장형 백열등			분전반
스위치	•		비상용 백열등	●

F40W2	① F는 형광등이라는 것을 특별히 나타낼 필요가 있을 때 나타낸다. ② 40W 는 형광등의 용량을 나타낸다. ③ 2는 형광등의 개수를 표시한다.