1. 그림은 선박의 입거 시설이다. (가), (나)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

2012학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

직업탐구 영역(해사 일반)

제 4 교시

성명			수험번호						3

직업탐구 영역

(해사 일반)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구 영역

(해사 일반)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

15

52

2권 중 2권

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 이동이 가능하다. ㄴ. (나)는 레일을 이용하여 입거시킨다. ㄷ. (가)는 (나)보다 시설 유지비가 많이 든다. ㄹ. (나)는 (가)보다 기상의 영향을 많이 받는다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

2. 다음은 해운회사와 보험회사 직원간의 해상 보험 계약에 관련된 메신저 내용이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 보험요율은 0.5%이다. ㄴ. 일부 보험에 해당한다. ㄷ. 보험가액은 400억 원이다. ㄹ. 화물 보험에 관한 내용이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

3. 다음은 ○○호에서 실습 중인 K군이 선생님께 보낸 E-mail의 일부이다. 선생님이 회신할 내용으로 가장 적절한 것은?

① 실린더 라이너가 마모된 것 같구나.

② 과급기의 임펠러가 손상된 것 같구나.

③ 터닝기어에 이물질이 끼인 것 같구나.

④ 커넥팅 로드의 베어링이 마모된 것 같구나.

⑤ 메인 베어링의 틈새가 많이 벌어진 것 같구나.

4. 다음 보고서의 (가)~(다)에 해당하는 용어를 <보기>에서 고른 것은? [3점]

15

52

2권 중 2권

(가)	(나)	(다)

①	현호	캠버	용골

②	현호	용골	캠버

③	캠버	현호	용골

④	용골	현호	캠버

⑤	용골	캠버	현호

5. 다음 기사의 (가)에 들어갈 제도에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ᄀ. 항만국 통제 제도이다. ᄂ. 각 국가별 기준이 다르다. ᄃ. 선원의 출입국 검사에 관한 사항이다. ㄹ. 선박에 의한 해양 사고를 줄일 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

6. 개항의 항계 내에서 그림과 같은 등화를 하고 있는 선박에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ᄀ. 묘박 중이다. ᄂ. 대수 속력이 없다. ᄃ. 선박 조종 능력이 없다. ㄹ. 흘수의 제약을 받고 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

7. 그림은 GMDSS와 관련된 표지이다. 이 표지가 의미하는 장치에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

		< 보 기 >
	ᄀ. EPIRB이다. ᄂ. 조타실 내에 위치하고 있다. ᄃ. 수면에서 4 m 아래로 잠기면 자동 작동된다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 디젤 기관의 구조를 나타낸 것이다. (가), (나)의 구조를 가진 기관에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

16

52

2권 중 2권

(가)                 (나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 흡기 행정과 배기 행정이 명확히 구분된다. ㄴ. (나)는 크랭크 축이 1회전하는 동안 1회 폭발한다. ㄷ. (가)는 (나)보다 대형 선박의 추진 기관에 적합하다. ㄹ. (나)는 (가)보다 고속 회전에 적합하다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

9. 다음은 ○○호의 용선 계약서를 재구성한 것이다. 실제 정박 기간이 선적항에서 6일, 양륙항에서 3일이었을 때, 각 항구에서 발생하는 체선료 또는 조출료로 옳은 것은? [3점]

선적항	양륙항

①	조출료 US $2,000	체선료 US $2,000

②	조출료 US $4,000	체선료 US $4,000

③	체선료 US $2,000	조출료 US $4,000

④	체선료 US $4,000	조출료 US $2,000

⑤	체선료 US $4,000	조출료 US $4,000

10. 다음 일기의 밑줄 친 ㉠ ~ ㉢ 중 적절한 응급처치만을 있는 대로 고른 것은?

날짜 :	2012년 6월 18일	날씨 :	맑음
오늘 기관실에서 보수 용접을 하다가 팔을 데이고 말았다. 순간 빨갛게 부어오르고 물집이 생겼다. 그래서 바로 ㉠ 화상 부위를 찬물로 식혔다. 그리고 ㉡ 물집을 터뜨린 후 화상 연고를 바르고, ㉢ 소독된 거즈로 화상 부위를 덮어 두었다.

① ㉠	② ㉡	③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢	⑤ ㉠, ㉡, ㉢

11. 그림은 선박에 작용하는 여러 가지 ‘힘점’을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

37

52

2권 중 2권

		< 보 기 >
	ᄀ. 횡경사 시 B점은 변하지 않는다. ᄂ. 평형수 적재 시 G점은 올라간다. ᄃ. [eqn: bar{GM}] = 0 이면 중립 평형 상태이다. ㄹ. [eqn: bar{KM}] - [eqn: bar{KG}] > 0 이면 복원력이 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

12. 그림은 A에서 B까지 최단 항정을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (단, 해도는 점장도이다.)

[3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 항정선을 따라 항해한다. ㄴ. 경제성을 고려한 항로이다. ㄷ. 적도와 평행한 소권을 이용한다. ㄹ. 항해 중 계속해서 변침해야 한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

13. 다음은 항해 중인 선박의 기관실에서 기관장과 1등 기관사의 대화 내용이다. (가), (나)에 들어갈 장치로 옳은 것은?

(가)	(나)

①	유 청정기	빌지 펌프

②	유 청정기	폐유 소각기

③	유수분리기	빌지 펌프

④	유수분리기	유 청정기

⑤	유수분리기	폐유 소각기

14. 다음과 같은 단면을 가진 선박의 운송 서비스 형태에 관한 설명으로 가장 적절한 것은? [3점]

① 용선 계약을 체결하여 운항한다.

② 운송 화물은 주로 완제품과 반제품이다.

③ 전용 부두나 창고 등의 터미널 시설이 필요하다.

④ 미리 정해진 운임표에 의해 운송 서비스를 제공한다.

⑤ 화물 사고가 감소되므로 해상 보험료를 절감할 수 있다.

15. 그림의 선박에서 A 설비에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ᄀ. 스러스터(thruster)이다. ᄂ. 선체 부식을 방지하는 설비이다. ᄃ. 선박의 트림을 조정하는 역할을 한다. ᄅ. 선박을 횡방향으로 이동시키는데 사용된다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

16. 그림은 ○○항의 항만 시설을 나타낸 것이다. A ~ C에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

2

52

2권 중 2권

		< 보 기 >
	ㄱ. A는 안벽이다. ㄴ. B는 항내 수면을 잔잔하게 유지한다. ㄷ. C는 선박을 계류하기 위한 계선 부표이다. ㄹ. A ~ C는 모두 항행 보조 시설이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

17. 그림과 같은 운송 방식에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 해륙 복합 운송 방식이다. ㄴ. 벌크 화물 운송에 효과적이다. ㄷ. 문전 운송 서비스가 가능하다. ㄹ. 운송 구간마다 다른 운임이 적용된다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

16

52

2권 중 2권

18. 그림은 항해 중 선체에 길이 방향으로 작용하는 힘을 나타낸 것이다. 이에 관한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 화살표는 힘의 방향이다.)

		< 보 기 >
	ㄱ. 새깅(sagging) 상태이다. ㄴ. 파정이 선체중앙부에 위치할 때 발생한다. ㄷ. 선수·선미부보다 선체중앙부에 부력이 더 크게 작용한다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 트렁크형 디젤기관의 운동부를 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

38

52

2권 중 2권

		< 보 기 >
	ㄱ. 피스톤 로드이다. ㄴ. 대단부는 크랭크 핀과 결합된다. ㄷ. 소단부는 크로스헤드와 연결된다. ㄹ. 왕복운동을 회전운동으로 바꿔준다.

① ㄱ, ㄴ              ② ㄱ, ㄷ               ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ              ⑤ ㄷ, ㄹ

38

52

2권 중 2권

20. 다음은 ○○호의 기름 기록부의 일부이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 수급한 기름은 연료유이다. ㄴ. 기름을 받은 시간은 총 2시간 30분이다. ㄷ. 4월 5일 수급한 기름의 양은 1,200 M/T이다. ㄹ. 기록부는 받은 기름을 모두 사용할 때까지만 보존한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.